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SPLINTERNUWE LEXUS ES: ’N STIL ONTWIKKELING IN WEELDE
Groter, meer gewaagd en tegnologies meer gevorderd – die agtste-geslag-ES kombineer ’n uitvoerende teenwoordigheid met ’n keuse tussen hibried- en battery- elektriese dryfstelsels.

Lexus het die splinternuwe ES in Suid-Afrika bekendgestel en sy luukse sedan met ’n treffende nuwe ontwerp, ’n aansienlik ruimer kajuit, verbeterde tegnologie en – vir die eerste keer – ’n keuse tussen hibried-elektriese en vol-battery- elektriese krag.

Die agtste geslag van die ES verteenwoordig ’n beduidende heroorweging van die Lexus-sedan. Hy is groter en het ’n meer gesaghebbende teenwoordigheid as sy voorganger, maar sy ontwerp is skerper en meer vaartbelyn. Binne is tegnologie met groter doelgerigtheid geïntegreer, terwyl ’n omvattende reeks geriefs- en veiligheidskenmerke ’n omgewing skep wat rondom die behoeftes van die bestuurder sowel as die passasier ontwerp is.

Die nuwe ES is plaaslik in drie weergawes beskikbaar – die ES 350h EX, die ES 350h SE en die ES 350e SE. Die ES 350h-weergawes word deur Lexus se nuutste 2,5-liter-hibriedstelsel aangedryf, wat homself laai, terwyl die ES 350e SE die eerste suiwer elektriese ES aan die Suid-Afrikaanse mark bekendstel.

Dit verteenwoordig ’n beduidende uitbreiding van keuses in die luuksesedansegment: Klante kan die veelsydigheid van ’n hibriede dryfstelsel kies, of oorskuif na suiwer elektriese aandrywing, sonder om die verfynheid, gerief en vakmanskap wat die Lexus-ervaring kenmerk, prys te gee.

’N NUWE UITDRUKKING VAN LEXUS
Hoewel sportnutsvoertuie dalk die weeldemark oorheers, bied die luukse sedan steeds iets besonders – ’n statige teenwoordigheid, gerief oor lang afstande en ’n ry-ervaring wat deur verfyning gekenmerk word.

Die nuwe ES is ontwerp om daardie eienskappe te versterk en terselfdertyd aan die veranderende verwagtinge van klante in die luuksemotormark te voldoen. Die ES, wat 5 140 mm lank, 1 920 mm breed en 1 555 mm hoog is (1 560 mm vir die ES 350e), is aansienlik groter as voorheen. 
Sy asafstand van 2 950 mm is 80 mm langer, terwyl die algehele lengte met 165 mm en die breedte met 55 mm toegeneem het.

Die gevolg is ’n meer indrukwekkende teenwoordigheid op die pad en meer ruimte vir passasiersgerief – veral agterin. Lexus beskryf die ontwerpfilosofie van die nuwe ES as “Clean Tech x Elegance” – ’n benadering wat gevorderde tegnologie met ’n skoon, gekunstelde estetika kombineer.

Aan die voorkant word ’n evolusie van die Lexus-uurglasvorm-ontwerp aangetref, wat oor die enjinkap tot in die buffer strek. In plaas daarvan om soos ’n alledaagse sierrooster te lyk, is dit in die bakwerk ingebou om ’n wyer, skoner en meer hedendaagse vertolking van die Lexus-identiteit te skep.

Die voorkant word deur die nuwe “Twin L”-kenmerkbeligting geraam, terwyl die agterkant met ’n kenmerkende nuwe beligtingsontwerp en breë houding pronk. Die sykantaansig word deur ’n lang asafstand en ’n vloeiende silhoeët gekenmerk, wat die ES ’n gevoel van beweging gee – selfs wanneer hy stilstaan.

Verskeie kenmerke maak hul buiging in die ES, waaronder semi-gelykgemonteerde deurhandvatsels en ’n elektriese oopspring-bedekking, terwyl die agterkant met die nuwe Lexus ICON-beligtingshandtekening pronk. Die HEV-modelle is met 19”-wiele met veelvuldige speke toegerus, terwyl die suiwer elektriese ES 350e SE op 21”-wiele met veelvuldige speke ry, wat die voertuig ’n meer kenmerkende houding gee.

Ses buitekleure is vir die reeks beskikbaar, insluitend Crystal Blue, Graphite Black, Sonic Chrome, Sonic Titanium, Sonic Iridium en White Nova.

WANNEER TEGNOLOGIE WEET WANNEER OM UIT DIE OOG TE WEES
Binne volg die ES ’n nuwe Lexus-binneruim-ontwerptaal, wat digitale tegnologie met hoëklas- materiale en ’n meer vaartbelynde, doelgerigte uitleg kombineer. Die nuwegeslag-stuurwiel en die Electro-Shiftmatic- elektroniese ratskakelaar dra tot die onbelemmerde ontwerp by, terwyl afwerkings van sintetiese leer met reliëfpatrone en sorgvuldig geïntegreerde beligting ’n gesofistikeerde atmosfeer skep.

’n Nuwe multimedia-koppelvlak bied ’n meer gestroomlynde digitale ervaring, aangevul deur ’n 12,3”-TFT-LCD-instrumentpaneel. Iets wat egter dalk nog meer veelseggend is, is die manier waarop van die tegnologie ontwerp is om buite sig te verdwyn.

Die nuwe ES stel “Hidden Switches” (verborge skakelaars) bekend – ’n eerste vir Lexus en ’n ontwerpvernuwing wat die handelsmerk se Omotenashi-gasvryheidsbeginsel weerspieël. Die skakelaars is noukeurig onder die paneelbordbekleding ingebou en bly onsigbaar wanneer die voertuig afgeskakel is. Sodra die bestuurder die motor aanskakel, lig hulle op en kom uit die oppervlak te voorskyn, sodat die kontroles slegs sigbaar is wanneer dit nodig is.

Hoewel dit die slanke voorkoms van ’n raakpaneel het, behou die skakelaars bevredigende tasbare terugvoer, wat die bestuurder in staat stel om hulle instinktief te gebruik. Dit is ’n klein dog kenmerkende voorbeeld van Lexus se benadering tot tegnologie – gekunsteld wanneer dit nodig is; onopvallend wanneer dit nie is nie.

Dieselfde filosofie word deur die hele kajuit aangetref. Na gelang van die model, bied die ES verhitte en geventileerde voorste sitplekke, ’n panoramiese dak met ’n elektries beheerde sonskerm, ’n digitale truspieël, sonskerms vir die agterste vensters, kabellose slimfoonlaai, verbeterde binnebeligting en Lexus se Auto Climate Concierge-stelsel.

Die SE-vlakke voeg verdere lae luuksheid by, soos bamboesafwerking, aktiewe geraasbeheer, ’n windskerm-vertoonskerm, ’n panoramiese-uitsig-monitor en outomatiese parkering.

ONTWERP VIR DIE LEXUS-MOTORRY-KARAKTER
Die ES is dalk groter en ruimer, maar Lexus het verseker dat sy groter afmetings nie die bestuursreaksie prysgee nie.

Lexus streef daarna om sy “Lexus Driving Signature” – gerief, selfvertroue en beheer – bestendig oor sy hele modelreeks te bied. Hierdie filosofie het in die nuwe ES die ontwikkeling van die voertuig se struktuur, vering en stuurstelsel gerig, met insigte uit die handelsmerk se program vir motorry-verfynings, wat deurgaans toegepas is.


Die voorkant, vloer en agterste struktuur is versterk om stewigheid te verhoog; dit help om vibrasie te beperk en dra terselfdertyd by tot skerper, meer instinktiewe stuurgedrag en gladder reaksies tydens versnelling en remwerk. Die ES beskik ten spyte van sy groter afmetings oor ’n ratse en lewendige karakter, wat sy grootte weerlê.

Die nuwe ES is op ’n herontwerpte Lexus-platform (die wêreldwye GA-K-platform) gebou, wat ontwikkel is om voorsiening te maak vir selflaaiende hibried- sowel as battery- elektriese dryfstelsels. Die voertuig se struktuur is deeglik hersien, wat tot ’n toename van 165 mm in die algehele lengte en ’n asafstand wat 80 mm langer as dié van die vorige model is, gelei het. Die voorste en agterste spoorwydtes het met onderskeidelik 64 mm en 82 mm toegeneem.

Hierdie veranderinge bied tasbare voordele in die kajuit. Die afstand tussen die voor- en agtersitplekke het met 77 mm tot 1 102 mm toegeneem, wat ekstra ruimte vir passasiers skep, terwyl hoër sitposisies dit makliker maak om in en uit die voertuig te klim.

Die veerstelsel is met die oog op verfyning en beheer verder ontwikkel. Die voorste vering maak gebruik van ’n MacPherson-stut-uitleg, terwyl die agterste vering ’n multiskakelstelsel gebruik – wat die eerste keer in ’n ES aangewend word – om kragoordrag na die pad te verbeter en gladde beheer oor die voertuig se houding te bewerkstellig.

Gedetailleerde maatreëls is toegepas om die ritgehalte verder te verfyn, waaronder vervolmaakte busse vir die veringarms, wat ’n gladder veringslag moontlik maak en tot ’n meer gebalanseerde motorry-ervaring bydra.

Die stuurstelsel gebruik ’n veranderlike stuurkas, wat bestendigheid teen hoër snelhede ondersteun, terwyl dit vinniger reaksie deur draaie en makliker manoeuvreerbaarheid teen lae snelhede bied.

TEGNOLOGIE WAT DIE BESTUURDER ONDERSTEUN
Die ES kombineer sy ingenieursontwikkeling met ’n omvattende reeks tegnologieë wat ontwerp is om die bestuurder te ondersteun sonder om die bestuurservaring te bemoeilik.

Die nuutste Lexus Safety System+ 4 sluit die voorbotsveiligheidstelsel, aanpasbare spoedbeheer oor die volle spoedreeks, baanhouhulp, padtekenhulp en aanpasbare hoëligstraal-tegnologie in.

’n Nuwe bestuurdermonitorkamera bied bykomende monitering, terwyl voorkant-dwarsverkeerwaarskuwing groter bewustheid bied wanneer kruisings of situasies binnegegaan word en waar sigbaarheid beperk kan wees. Afhangende van die gradering, bevat die ES ook blindekol-monitering, agterkant-dwarsverkeerwaarskuwing, parkeerondersteuningswaarskuwingsremwerk en ander bestuurderbystandstelsels. Die doel is om bykomende inligting en ondersteuning te bied terwyl die ry-ervaring instinktief bly.

ES 350H EX: ’N STERK BEGINPUNT
Die ES 350h EX dien as die intreevlakmodel van die Suid-Afrikaanse ES-reeks, maar sy spesifikasies is allesbehalwe basies. Die nuweling word deur ’n petrol-elektriese hibriedstelsel van 2,5 lier aangedryf, wat die voorwiele via ’n E-CVT aandryf. Die petrolenjin lewer 139 kW en 235 Nm, terwyl die algehele stelseluitset op 182 kW te staan kom.

Die ES 350h EX is met die Lexus Safety System+ toegerus, wat aanpasbare spoedbeheer oor die volle spoedreeks, ’n botsvoorkomingstelsel en outomatiese baanhou-bystand insluit.

Bykomende tegnologie vir bestuurderondersteuning sluit in:
· Blindekol-monitering
· Waarskuwing vir dwarsverkeer agter
· Waarskuwing vir dwarsverkeer voor
· Parkeerbystand met remwerking
· Bestuurdersmoniteringskamera
· Padtekenbystand
· Aanpasbare hoëligstraaltegnologie
· Kamerawasser
Die EX beskik ook oor Integrated Sport Driving, wat drie bestuursmodusse plus ’n pasgemaakte instelling bied. Die buite-spesifikasies sluit 19”-wiele, ligdiode-kopligte en buitespieëls wat outomaties invou en verhit kan word, in.

Aan die binnekant beskik die EX oor sitplekke van sintetiese leer, ’n bestuurdersitplek wat op agt maniere elektries verstel kan word, en lumbale ondersteuning – wat op twee maniere verstelbaar is – vir die bestuurder. Die kajuit is toegerus met ’n 14”-multimediaskerm, ’n luukse klankstelsel met 10 luidsprekers, asook ’n elektriese panoramiese sondak en panoramiese dakvensterwerking.

Ander standaardtoerusting sluit ’n Nanoe-negatiewe-ioon-opwekker, verhitte stuurwiel, outomatiese klimaatbeheer, kabellose konnektiwiteit, ’n armleuning agter, ’n 12,3”-TFT-LCD-bestuurdervertoonskerm, elektroniese ratkieser, luukse binnebeligting en ’n dag/nag-binnespieël in.

ES 350h SE: ’N LUUKSE ERVARING VAN HOËR GEHALTE
Die ES 350h SE behou die hibriede dryfstelsel van 182 kW, maar pronk met ’n meer uitgebreide spesifikasie wat op gemak, gerief en verfyning fokus. Die buitespieëls beskik nou oor geheuewerking, elektrochromatiese verdonkering, ’n trurat-verstelling, outomatiese invou en verhitting.

Binne kan die stuurwielgreep verhit word en die sitplekke is opgegradeer na geperforeerde sintetiese leer, met verhitting vir albei voorste sitplekke en wat oor drie instellings beskik – hoog, medium en laag. Beide die bestuurders- en passasiersitplek het tweerigting-laerugsteun, terwyl die bestuurdersitplek met agtrigting- elektriese verstelling en geheuewerking toegerus is.

Die ES 350h SE stel ook ’n digitale binnespieël en outomatiese klimaatbeheer-hulp bekend.

Die tegnologiese spesifikasies sluit in:
· Windskermvertoning
· Panoramiese-sig-monitor
· Outomatiese parkering
· Mark Levinson- luukse omringende klankstelsel met 17 luidsprekers
· Kabellose laai
· Binneruimafwerking met bamboes-lae
· Aktiewe geraasbeheer

Die Mark Levinson-stelsel met 17 luidsprekers is ontwerp om ’n meeslepende luisteromgewing van die stil kajuit van die ES te maak.

ES 350e SE: DIE ES WORD VOLLEDIG ELEKTRIES
Aan die bopunt van die Suid-Afrikaanse reeks is die ES 350e SE, wat die karakter van die luukse Lexus-sedan na ’n suiwer elektriese omgewing bring. Die ES 350e gebruik ’n elektriese motor voor, wat 167 kW en 268 Nm lewer. Krag word deur ’n battery van 74,69 kWh voorsien, wat ’n elektriese reikafstand van tot 615 km volgens die NEDC-siklus bied. Vir langer ritte kan gelykstroom-snellaai (DC-snellaai) die battery in ongeveer 30 minute van 0 tot 80% herlaai.
Lexus het ook ’n laai-ekostelsel rondom die voertuig ontwikkel. Klante kan tuis laai met behulp van Lexus Home Charge, terwyl die Lexus-toepassing gebruik kan word om openbare laai-infrastruktuur op te spoor.

Die ES 350e SE word visueel onderskei deur sy 21”-wiele, terwyl die toerusting aanpasbare veranderlike vering, geïntegreerde sportbestuur met vier modusse sowel as doelgemaakte aktiewe klankbeheer, deure wat outomaties en maklik toemaak, statiese outomatiese gelykverstelling, hoë-definisie aanpasbare hoëligstraalstelsel, draailigte, agterdeur-sonskerms, multiweer-voormisligte, semi-aniline-leersitplekke, verhitte en geventileerde voorsitplekke, viervoudige laerugverstelling vir beide voorsitplekke, ’n 10-voudige elektries verstelbare bestuurdersitplek, twee voorste kabellose laaiers en verbeterde ligdiode-kopligtegnologie insluit.

Die semi-anilienleer-binneafwerking bied ’n bykomende vlak van tasbare luuksheid, terwyl ventilasie vir die voorste sitplekke bykomende gemak in warmer toestande bied. Die aanpasbare veranderlike vering is ontwerp om ’n balans tussen rygerief en dinamiese reaksievermoë te handhaaf, terwyl “Integrated Sport Driving” die bestuurder meer geleentheid gee om die voertuig se karakter na eie smaak aan te pas.

WEELDE WAT HOM IN BESONDERHEDE OPENBAAR
Die nuwe ES-reeks is ontwikkel rondom die idee dat luuksheid deur besonderhede ervaar word. Die verlengde asafstand bied meer ruimte vir passasiers, terwyl akoestiese afwerking tot ’n gevoel van rustigheid bydra. By SE-modelle verminder die aktiewe geraasbeheer ongewenste geluide verder.

Die panoramiese dak laat lig in die kajuit deur, terwyl sonskerms agter die passasiers in staat stel om hul omgewing te beheer. Sitplekverwarming en -ventilasie, elektriese verstelling, lumbale ondersteuning en klimaatbeheerstelsels maak gemak ’n geïntegreerde deel van die rit, eerder as bloot 'n versameling afsonderlike kenmerke.

Die ES pas van die verborge skakelaars onder die paneelbordbekleding tot die noukeurig ingestelde vering onder die voertuig, deurgaans dieselfde beginsel toe – tegnologie en ingenieurswese moet die ervaring verbeter sonder om dit te oorrompel.



LEXUS-EIENAARSKAP, IN DIE PAKKET INGEBOU
Die nuwe ES word in Suid-Afrika met ’n waarborg van sewe jaar/105 000 km en ’n instandhoudingsplan van sewe jaar/105 000 km verkoop.

Die batterye van sowel die hibried- as die battery-elektriese modelle het ’n waarborg van agt jaar of 160 000 km.

Hierdie eienaarskap-pakket bied bykomende gemoedsrus terwyl klante tussen hibriede en suiwer elektriese aandrywing kies.

PRYSE	
Lexus ES 350h EX: R1 051 200
Lexus ES 350h SE: R1 232 700
Lexus ES 350e SE: R1 561 000
Waarborg: 7 jaar / 105 000 km
Instandhoudingsplan: 7 jaar / 105 000 km
HEV- en BEV-battery-waarborg: 8 jaar / 160 000 km
EINDE
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